**医用冷藏柜招标技术参数（2024）5k**

**一、**设备名称：医用冷藏柜

1.1、适用于医院麻醉科存放麻醉药品等

1.2、国产

1.3、数量： 台

1.4、预算金额(申报科室)： 万元

二、技术参数

 2.1．设计使用年限≥8年

2.2. 电源：AC220V±10％ 50Hz

★2.3. 有效容积:≥280L

2.4.内部结构：具有≥2层搁架、抽屉等

**2.5.** 具有高精度微电脑温度控制系统

▲2.6.具有温湿度自动监测系统，实时监控和记录储存环境中的温湿度数据，并具备报警功能，以便在环境条件超出规定范围时及时采取措施

2.7.温度控制：2-8°C可调 恒温冷藏

2.8.湿度控制：相对湿度应控制在35%至75%范围内

▲2.9.具有防冻结功能：冰箱的温度设置不会使药品冻结

2.10.具有避光储存的储藏容器,储藏必须遮光药品

▲2.11.具有安全保护功能：麻醉药品的储存区域设有安全保护装置，如电子密码锁等，以防止非法侵入和药品丢失

2.12.药品标识：储存容器上可标明药品的名称、规格、生产日期、有效期等信息，以便查找和使用

三、配置

3.1、厂家原装标准配置

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务

**★**4.1、质保期：从验收合格之日起整机（含零配件）全免费保修五年，定期回访维护（质保期内每年至少两次），终身免费维修。过质保期后免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超过合同协定标准; 提供该设备厂家零配件、耗材价目表；要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求